

|  |  |
| --- | --- |
| **Leistungserklärung**  **Nr. 2523-CPR-0187 Ausgabe 02/21** | |
| 1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:* | |
| **Hochofenzement EN 197–1 – CEM III/A 42,5 N** | |
| 1. *Verwendungszwecke:* | |
| Herstellung von Beton, Mörtel, etc. für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bau­in­geni­eurwesen – vorausgesetzt, das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden An­wen­dungsnorm und / oder mit den Angaben des Herstellers und / oder nach den Regeln der Technik eingesetzt | |
| 1. *Hersteller:* | |
| **Schretter & Cie GmbH & Co KG Bahnhofstrasse 27  A- 6682 Vils**  **Herstellwerk: Vils**  **Tel. +43 (0)5677 8401-0**  **Fax: +43 (0)5677 8401-222**  **Email: office@schretter.tirol** | |
| 1. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:*   **System 1+** | |
| 1. *Harmonisierte Norm:* | |
| **EN 197-1: 2011** | |
| 1. *Notifizierte Stelle:* **Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie Zertifizierungsstelle Nr. 2523** | |
| 1. *Erklärte Leistung* | |
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Portlandhüttenzement | CEM III/A 42,5 N |
| Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit) | 42,5 N |
| Erstarrungsbeginn | Bestanden |
| Unlöslicher Rückstand | Bestanden |
| Glühverlust | Bestanden |
| Raumbeständigkeit (Dehnungsmaß) | Bestanden |
| Sulfatgehalt | Bestanden |
| Chloridgehalt | Bestanden |
| *Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen.*  *Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*  *Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*  *DWI Tobias Konzmann, Geschäftsführer*  *Vils , 18.02.2021 Unterschrift* | |